|  |  |
| --- | --- |
| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  Исполнительный комитет  Старошешминского сельского поселения  Нижнекамского муниципального района  423563, Нижнекамский район,  с. Старошешминск, ул.Ленина, 4 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  Түбән Кама муниципаль районынын  Иске Чишмэ жирлеге  Башкарма комитеты  423563, Түбән Кама районы,  Иске Чишмэ авылы, Ленин урамы, 4 |
| тел./факс (8555) 33-46-48, электронный адрес: Starosheshminskoe.Sp@tatar.ru, сайт: www. starosheshminskoe-sp.ru | |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР**

от 22.11.2017 г. № 34

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Старошешминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом [муниципального образования](http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) «Старошешминское сельское поселение» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Рекомендуемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Старошешминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 1).

1.2. Рекомендуемый перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, подлежащих оснащению на территориях общего пользования населенных пунктов Старошешминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 2).

2.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от форм собственности, находящихся на территории Старошешминского сельского поселения:

2.1.обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;

2.2.первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений;

2.3.обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них, не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов, не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению;

2.4.определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:  
 3.1.иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.

3.2.содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

4.Постановление исполнительного комитета Старошешминского сельского поселения от 07.02.2011 года за №15 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов» считать утратившим силу.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ф.Х. Ахметов

Приложение №1

                                                                          к постановлению

                                                                           Исполнительного комитета

Старошешминского сельского

поселения Нижнекамского

муниципального района

                                                                          от 22.11.2017 года  № 34

Рекомендуемый перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Старошешминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения  и противопожарного инвентаря (штук) | | | |
| Порош-ковый  огнету-шитель ОП-4  (или анало-гичный) | ящик с песком  емкос-тью  0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор,  топор,  лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 (\*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

                                                                          к постановлению

                                                                           Исполнительного комитета

Старошешминского сельского

поселения Нижнекамского

муниципального района

                                                                          от 22.11.2017 года  № 34

Рекомендуемый перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, подлежащих оснащению на территориях общего пользования населенных пунктов Старошешминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  - порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |